|  |
| --- |
| **ΤΙΤΛΟΣ:**  **ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 7 ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΥΠΕΣΔΑ)** |
| **Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | **ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ** | **ΕΙΔΟΣ-**  **ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ** | **ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** |
| 1 | Ροδάκινο -Παλαιά γεώτρηση | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 32 m3/h σε μανομετρικό ύψος 261 m , ισχύος 60 HP-400 V , εξωτερικής διαμέτρου 6” | ΤΕΜ. | 1 |  |
| 2 | Λαμπινή Ύδρευση | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 18 m3/h σε μανομετρικό ύψος 374 m , ισχύος 40 HP-400 V , εξωτερικής διαμέτρου 6” | ΤΕΜ. | 1 |  |
| 3 | Σπήλι Αγιά Φωτιά γεώτρηση | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 108 m3/h σε μανομετρικό ύψος 147 m , ισχύος 80 HP-400 V , εξωτερικής διαμέτρου 8” | ΤΕΜ. | 1 |  |
| 4 | Κισσός Παλαιά γεώτρηση | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 54 m3/h σε μανομετρικό ύψος 239 m , ισχύος 80 HP-400 V , εξωτερικής διαμέτρου 8” | ΤΕΜ. | 1 |  |
| 5 | Ορνέ Παλαιά-γεώτρηση | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 14 m3/h σε μανομετρικό ύψος 494m , ισχύος 50 HP-400 V , εξωτερικής διαμέτρου 6” | ΤΕΜ. | 1 |  |
| 6 | Αγία Γαλήνη- Ύδρευση | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 32 m3/h σε μανομετρικό ύψος 304 m , ισχύος 60 HP-400 V , εξωτερικής διαμέτρου 8” | ΤΕΜ. | 1 |  |
| 7 | Μέλαμπες -Σταή Κάμπος | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 32 m3/h σε μανομετρικό ύψος 275 m , ισχύος 60 HP-400 V , εξωτερικής διαμέτρου 6” | ΤΕΜ. | 1 |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |
|  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |  |  |
|  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |